《煤矿重大事故隐患判定标准》新旧条款对比

中华人民共和国应急管理部令
第21号
 《煤矿重大事故隐患判定标准》已经2026年5月6日应急管理部第12次部务会议修订通过，现予公布，自2026年7月1日起施行。

部长 张成中
2026年5月24日

注：红色黑体字为新增内容，绿色黑体字为变更内容，蓝色黑体字为删除内容
	《煤矿重大事故隐患判定标准》
2020版
	《煤矿重大事故隐患判定标准》
2026版

	第一条 为了准确认定、及时消除煤矿重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）等法律、行政法规，制定本标准。
	第一条 为了准确认定、及时消除煤矿重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》等法律、行政法规，制定本标准。

	第二条 本标准适用于判定各类煤矿重大事故隐患。
	第二条 本标准适用于判定各类煤矿重大事故隐患。

	第三条 煤矿重大事故隐患包括下列15个方面：
（一）超能力、超强度或者超定员组织生产；
（二）瓦斯超限作业；
（三）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施；
（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行；

（五）通风系统不完善、不可靠；
（七）超层越界开采；
（六）有严重水患，未采取有效措施；
（八）有冲击地压危险，未采取有效措施；
（九）自然发火严重，未采取有效措施；
（十）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；

注：2026版本条第（十一）（十二）款在2024年5月1日施行的《安全生产条例》第三十六条已明确

（十一）煤矿没有双回路供电系统；
（十二）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模；
（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；
（十四）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照；
（十五）其他重大事故隐患。
	第三条 煤矿重大事故隐患包括下列17个方面：
（一）超能力、超强度或者超定员组织生产；
（二）瓦斯超限作业；
（三）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井未按照规定实施防突措施；
（四）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井未按照规定建立瓦斯抽采系统，或者系统不能正常运行；
（五）通风系统不完善、不可靠；
（六）超层、越界开采；
（七）有严重水患，未采取有效措施；
（八）有冲击地压危险，未采取有效措施；
（九）自然发火严重，未采取有效措施；
（十）使用应当淘汰的危及生产安全的设备、工艺；
（十一）未按照规定建立监控与通讯系统，或者系统不能正常运行；
（十二）露天煤矿边坡角大于设计最大值或者边坡发生严重变形，未采取有效措施；
（十三）未按照规定采用双回路供电系统；
（十四）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出设计规定的范围和规模；
（十五）实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业外包；
（十六）改制、合并、分立期间，未明确安全生产责任人和安全生产管理机构，或者在完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等；
（十七）其他重大事故隐患。

	第四条 “超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%的；
	（一）煤矿全年原煤产量超过煤矿核定（设计）生产能力的110%,或者井工煤矿季度原煤产量超过煤矿核定（设计）生产能力的30%。

	（二）煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的；
	删  除

	（三）煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）；
	删  除

	（四）煤矿井下同时生产的水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的；
	（二）矿井同时生产的水平超过2个,或者一个采（盘）区内同时生产的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面（安装、回撤工作面除外）个数超过《煤矿安全规程》规定。

	（五）瓦斯抽采不达标组织生产的；
	调整至第五条第（九）款

	[bookmark: _GoBack]（六）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的。
	（三）矿井采掘作业地点单班作业人数（不含交接班期间）超过国家有关限员规定20%（经省级煤矿安全监管部门批准增加的人员不计入）,或者违反《煤矿安全规程》关于开采冲击地压煤层限员管理规定。

	第五条 “瓦斯超限作业”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）瓦斯检查存在漏检、假检情况且进行作业的；
	调整至第二十条第（三）款

	（二）井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；
*此条细化明确采区回风巷超限判定；明确用电作业停止条件；明确爆破作业停止条件；明确1.5%作为断电撤人阈值；局部积聚的判定标准
	（一）采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度达到1.0%或者二氧化碳浓度达到1.5%时，未停止工作、撤出人员、采取措施、进行处理。

	
	（二）采掘工作面及其他作业地点风流中甲烷浓度达到1.0%时，没有停止用电作业。

	
	（三）井下爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.0%时，仍实施爆破。

	
	（四）采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到1.5%时，未停止工作、切断电源、撤出人员、进行处理。

	
	（五）采掘工作面体积大于0.5m3的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时,附近20m内未停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理。

	（三）井下排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的。
*明确区分停风区恢复通风和排放瓦斯过程的具体要求
	（六）井下甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0%的停风区恢复通风时,未制定安全排放瓦斯措施并经煤矿总工程师批准实施。

	
	（七）井下排放瓦斯过程中,混合风流经过的巷道内未停电撤人或者排出的瓦斯与全风压风流混合处的甲烷、二氧化碳浓度超过1.5%。

	新  增
*明确治理不到位的量化判定
	（八）采掘工作面因瓦斯治理不到位造成甲烷浓度达到3.0%以上且持续时长超过10min（停电停风及打钻喷孔除外）。

	（五）瓦斯抽采不达标组织生产的；
原第四条第（五）款
*将抽采不达标细化为量化的三项指标（回采前、采煤面抽采率、矿井抽采率）
	（九）存在下列瓦斯抽采不达标情形之一的:
1.瓦斯涌出量主要来自于开采层时,采煤工作面前方20m以上范围内煤的可解吸瓦斯量不符合表1规定。
表1 采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标
	工作面日产量A（t）
	可解吸瓦斯量（m3/t）

	A≤1000
	≤8

	1000＜A≤2500
	≤7

	2500＜A≤4000
	≤6

	4000＜A≤6000
	≤5.5

	6000＜A≤8000
	≤5

	8000＜A≤10000
	≤4.5

	A＞10000
	≤4


2.瓦斯涌出量主要来自于邻近层和围岩时,采煤工作面瓦斯抽采率不符合表2规定。
表2 采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标
	工作面绝对瓦斯涌出量Q（m3/min）
	工作面瓦斯抽采率（％）

	5≤Q<10
	≥20

	10≤Q<20
	≥30

	20≤Q<40
	≥40

	40≤Q<70
	≥50

	70≤Q<100
	≥60

	Q≥100
	≥70


3.矿井瓦斯抽采率不符合表3规定。
表3 矿井瓦斯抽采率应达到的指标
	矿井绝对瓦斯涌出量Q（m3/min）
	矿井瓦斯抽采率（％）

	Q<20
	≥25

	20≤Q<40
	≥35

	40≤Q<80
	≥40

	80≤Q<160
	≥45

	160≤Q<300
	≥50

	300≤Q<500
	≥55

	Q≥500
	≥60




	第六条  煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井未按照规定实施防突措施”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）未设立防突机构并配备相应专业人员的；
	删  除

	（二）未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；
	调整至第七条

	（三）未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外）；
*增加区域预测范围(不超1个采区、不小于1个区段)
*煤矿总工程师组织、机构委托、无突出区技术负责人批准等具体要求
	（一）存在未按照下列规定开展区域或者工作面突出危险性预测进行采掘作业情形之一（直接认定为突出危险区域或者直接采取防治突出措施的除外）的:
1.煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应当主要依据煤层瓦斯的井下实测资料,并结合地质勘查资料、上水平及邻近区域的实测和生产资料等对开采的突出煤层进行区域突出危险性预测（以下简称区域预测）,未进行区域预测的区域视为突出危险区。
2.突出煤层区域预测的范围根据煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的开拓方式、巷道布置、地质构造分布、测试点布置等情况划定,区域预测范围最大不得超过1个采（盘）区,一般不小于1个区段;若1个区段预测为突出危险区的,不得在该区段内划分无突出危险区,若预测为无突出危险区的,可根据区段内测定的煤层瓦斯参数、煤层赋存、地质构造等逐块段进行区域预测。
3.对已确切掌握煤层突出危险区域的分布规律,并有可靠的煤层赋存条件、地质构造、瓦斯参数等预测资料的煤矿,区域预测工作由煤矿总工程师组织实施;对不掌握分布规律和预测资料的煤矿,应当委托具备相应能力的机构进行区域预测。区域预测结果为无突出危险区的应当经煤矿企业技术负责人批准。

	（四）未按照国家规定采取防治突出措施的；
*细化7项区域防突措施、3项工作面防突措施
*增加保护层开采、预抽钻孔控制范围的具体参数(穿层钻孔外侧20m/10m/15m、定向长钻孔300m等)

	（二）存在下列未按照规定采取区域防治突出措施情形之一的:
1.具备开采保护层条件的突出危险区未开采保护层。
2.开采保护层时未同时抽采被保护层和邻近层卸压瓦斯,或者没有受保护层保护的范围未采取补充区域措施消突而进行采掘作业。
3.区域预抽钻孔评价单元控制范围不符合下列规定之一的:
（1）穿层钻孔或者顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制区段内整个回采区域、两侧回采巷道及其外侧如下范围内的煤层:倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m（均为沿煤层层面方向的距离,下同）,下帮至少10m,其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各15m。
（2）顺层钻孔或者穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整个回采区域的煤层。
（3）穿层钻孔预抽井巷揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当在揭煤工作面距煤层最小法向距离7m以前实施,并用穿层钻孔至少控制以下范围的煤层:石门和立井、斜井揭煤处巷道轮廓线外12m（急倾斜煤层底部或者下帮6m）,同时还应当保证控制范围的外边缘到巷道轮廓线（包括预计前方揭煤段巷道的轮廓线）的最小距离不小于5m。
（4）穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整条煤层巷道及其两侧一定范围内的煤层,该范围与上述（1）中巷道外侧的要求相同。
（5）顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制煤巷条带前方长度不小于60m,煤巷两侧控制范围与上述（1）中巷道外侧的要求相同。
（6）定向长钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制煤巷条带煤层前方长度不小于300m和煤巷两侧轮廓线外一定范围,该范围与上述（1）中巷道外侧的要求相同。
（7）对距本煤层法向距离小于5m且平均厚度大于0.3m的邻近突出煤层,预抽钻孔控制范围与本煤层相同。

	
	（三）存在下列未按照规定采取工作面防治突出措施情形之一的:
1.预测为突出危险工作面未采取工作面防突措施。
2.揭煤作业不符合下列规定之一的:
（1）揭煤作业包括从距突出煤层底（顶）板的最小法向距离5m开始,直至揭穿煤层进入顶（底）板2m（最小法向距离）的全过程,应当采取局部综合防突措施;在距煤层底（顶）板最小法向距离5m至2m范围,掘进工作面应当采用远距离爆破。
（2）揭煤作业前应当编制井巷揭煤防突专项设计并经煤矿企业技术负责人批准。
（3）揭煤作业应当按照下列程序进行:①探明揭煤工作面和煤层的相对位置;②在与煤层保持适当距离的位置进行工作面预测或者区域验证;③工作面预测或者区域验证有突出危险时采取工作面防突措施;④实施工作面措施效果检验;⑤采用工作面预测方法进行揭煤验证;⑥采取安全防护措施并采用远距离爆破揭开或者穿过煤层。
3.采掘作业进入最小防突措施超前距（煤巷掘进工作面5m,采煤工作面3m;在地质构造破坏严重地带煤巷掘进工作面不小于7m,采煤工作面不小于5m）以内。

	（五）未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检验和验证不达标①仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据②造假的；
	（四）存在下列未按照规定进行防突措施效果检验和验证情形之一的:
1.未按照《煤矿安全规程》规定进行防突措施效果检验和验证。
2.防突措施效果检验和验证任一指标达到表4至表7规定的临界值以上或者达到实际考察的临界值以上,未采取防突措施①。
表4 根据煤层瓦斯压力和瓦斯含量进行区域预测的临界值
	瓦斯压力p（MPa）
	瓦斯含量W（m3/t）
	区域类别

	P <0.74
	W <8（构造带W <6）
	无突出危险区

	除上述情况以外的其他情况
	突出危险区


表5 钻屑瓦斯解吸指标法预测井巷揭煤工作面突出危险性的参考临界值
	煤样
	钻屑瓦斯解吸指标Δh2临界值（Pa）
	钻屑瓦斯解吸指标
K1 临界值[mL/（g.min1/2）]

	干煤样
	200
	0.5

	湿煤样
	160
	0.4


表6 钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值
	钻屑瓦斯解吸指标Δh2（Pa）
	钻屑瓦斯解吸指标
K1[mL/（g.min1/2）]
	钻屑量S

	
	
	（kg/m）
	（L/m）

	200
	0.5
	6
	5.4


表7 复合指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值
	钻孔瓦斯涌出初速度
q（L/min）
	钻屑量S

	
	（kg/m）
	（L/m）

	5
	6
	5.4


3.残余瓦斯含量、残余瓦斯压力、钻屑量、钻屑瓦斯解吸指标、钻孔瓦斯涌出初速度数据②人为造假。

	新  增
	（五）在采掘生产、实施防突措施、防突措施效果检验和验证过程中,发现有喷孔、顶钻等明显突出预兆时,未补充采取防突措施继续作业。

	（六）未按照国家规定采取安全防护措施的；
*列明5项突出煤层采掘作业具体防护措施
	（六）井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时,未采取避难硐室、反向风门、压风自救装置、隔绝式自救器、远距离爆破安全防护措施。

	（七）使用架线式电机车的。
	删  除

	第七条 “ 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井未按照规定建立瓦斯抽采系统和监控系统,或者系统不能正常运行”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的；
	（一）生产矿井、建设矿井建井期间未按照《煤矿安全规程》规定建立瓦斯抽采系统。

	
	（二）瓦斯抽采系统不能正常运行。

	新  增
	（三）地面抽采瓦斯泵无备用泵或者备用泵能力小于运行泵中最大一台单泵能力。

	新  增
	（四）抽采瓦斯运行泵的装机能力小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量2倍。

	新  增
	（五）干式抽采瓦斯泵吸气侧管路系统中未装设有防回火、防回流和防爆炸作用安全装置。

	（二）未按照国家规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效，或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的。
	调整至第十四条第（三）（四）款

	第八条 “通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
	（一）矿井总风量不足,或者采掘工作面实际供风量小于需风量75%。

	（二）没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的；
	（二）没有备用主要通风机,或者两台主要通风机不具有同等能力（主要通风机升级改造、更换期间,制定并落实安全技术措施的除外）。

	（三）违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风的；
	（三）违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风。

	（四）未按照设计形成通风系统，或者生产水平和采（盘）区未实现分区通风的；
	（四）未按照设计形成矿井或者采（盘）区通风系统。

	
	（五）生产水平或者生产采（盘）区未实现分区通风。

	（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风巷，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
	（六）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区未设置专用回风巷。

	
	（七）低瓦斯矿井开采煤层群、分层开采采用联合布置的采（盘）区未设置专用回风巷。

	
	（八）突出煤层采掘工作面回风没有直接进入专用回风巷或者矿井总回风巷。

	（六）进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；
	（九）进、回风井之间,总进、总回风巷之间和采（盘）区进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定,造成风流短路。

	新  增
	（十）采煤工作面风流短路造成瓦斯积聚、超限。

	（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的；
*本款后半部分调整至本条第（十三）款
	（十一）生产采（盘）区进、回风巷未贯穿整个采（盘）区或者虽贯穿整个采（盘）区,但一段为进风巷、一段为回风巷。

	新  增
	（十二）准备采（盘）区在未构成贯穿整个采（盘）区的通风系统时,开掘回采巷道。

	（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的；
*本款前半部分本条第（十一）款
	（十三）采用倾斜长壁布置,大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘回采巷道。

	（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；
	删  除

	（九）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，不能实现双风机、双电源且自动切换的；
	（十四）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风机通风时,不能实现双风机、双电源且自动切换,或者出现局部通风机循环风。

	（十）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。
	（十五）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出建设矿井进入二期工程前,其他建设矿井进入三期工程前,没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统。

	新  增
	（十六）巷道贯通时,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,停掘的工作面未保持正常通风。

	新  增
	（十七）未按照《煤矿安全规程》规定启封井下永久密闭墙。

	第九条 “超层、越界开采”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高进行开采的；
（二）超出采矿许可证载明的坐标控制范围进行开采的；
	（一）超出采矿许可证载明的开采煤层层位进行开采。

	
	（二）超出采矿许可证载明的坐标控制范围或者标高进行采煤（剥离）。

	（三）擅自开采（破坏）安全煤柱的。
*明确“未经设计、安全论证和审批”的前提，增加钻探工程例外，明确安全煤柱范围
	（三）未经设计、安全论证和审批,探巷或者采掘工程直接进入《煤矿安全规程》和《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》规定留设的安全煤柱,或者以其他形式（经设计、审批的钻探工程除外）对安全煤柱造成破坏。

	第十条 “有严重水患,未采取有效措施”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；
	（一）未查明矿井生产建设采（盘）区内的主要充水水源、主要充水通道。

	（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍，或者未配齐专用探放水设备的；
	删  除

	新  增
	（二）使用煤电钻、锚杆钻机、风锤等非专用钻机探放水（限压循环放水除外）。

	（三）在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国家规定进行探放水的；
*列明7类探放水区域采掘作业的具体区域
	（三）在下列需要探放水区域进行采掘作业未进行探放水的:
1.接近（采掘工作面超过探水线或者进入防隔水煤〈岩〉柱位置,下同）水淹或者积水的井巷、老空区、相邻矿井时。
2.接近富水性中等以上含水层、导水断层、溶洞或者导水陷落柱时。
3.打开隔离煤柱放水时。
4.接近与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的导水通道时。
5.接近出水的钻孔时。
6.接近有积水的灌浆区时。
7.接近物探低阻异常区时。

	新  增
	（四）探放水钻孔数量、层位及止水套管长度不符合下列规定之一的:
1.探放老空水和钻孔水,老空和钻孔位置清楚的,应当根据具体情况进行专门探放水设计,经煤矿总工程师批准实施;老空和钻孔位置不清楚的,探水钻孔成组布设,并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形布置。
2.探放老空水时,老空积水范围、积水量清楚的,根据水压大小、煤（岩）层厚度、强度等,在探放水设计中对止水套管长度作出具体规定,经煤矿总工程师批准实施;老空积水范围、积水量不清楚,近距离煤层开采或者地质构造不清楚的,探放水钻孔止水套管长度不得小于10m。
3.探查陷落柱等垂向构造时,应当同时采用物探、钻探两种方法,根据陷落柱的预测规模布孔,其中底板方向钻孔不少于3个,有异常时加密布孔,其探放水设计经煤矿总工程师批准实施。
4.缩小防隔水煤（岩）柱的,工作面内或者其附近范围内钻孔间距不大于500m,且有2个以上钻孔控制含水层顶、底界面,查明含水层顶、底界面及含水层岩性组合、富水性等水文地质工程地质条件。

	新  增
	（五）钻探、物探数据或者结论造假。

	（四）未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；
*(六)列明9种应留设防隔水煤(岩)柱的位置(含相邻矿井分界、风化带、地表水体下、老空积水、陷落柱等)
*(七)列明3项防隔水煤（岩）柱尺寸具体要求(≥20m等)

	（六）在下列位置（区域）未留设防隔水煤（岩）柱的:
1.相邻矿井的分界处。
2.煤层露头风化带。
3.地表水体、含水冲积层下或者水淹区域邻近地带。
4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层。
5.有大量积水的老空。
6.导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或者地下暗河。
7.分区隔离开采边界。
8.受保护的观测孔。
9.露天煤矿全部转为或者部分实施井工开采的露天开采区域。

	
	（七）防隔水煤（岩）柱尺寸不符合下列规定之一的:
1.防隔水煤（岩）柱尺寸不小于20m。
2.在富水性强以上含水层或者其他水淹区域下掘进时,防隔水煤（岩）柱的尺寸不小于巷道高度10倍。
3.在富水性强以上含水层或者其他水淹区域下回采时,防隔水煤（岩）柱的尺寸不小于最大导水裂隙带高度。

	新  增
	（八）随意变动防隔水煤（岩）柱（地质、水文地质条件发生变化,经煤矿企业主要负责人批准修改防隔水煤〈岩〉柱尺寸的除外）,或者在防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。

	新  增
	（九）以“探巷”等名义进入或者在采掘活动中破坏防隔水煤（岩）柱。

	（五）有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的；
	（十）有透（突、溃）水征兆未撤出所有受水患威胁地点人员。

	（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；
	删  除

	（七）建设矿井进入三期工程前，未按照设计建成永久排水系统，或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；
	（十一）建设矿井进入三期工程时或者生产矿井延深到设计水平时,未按照设计建成永久排水系统掘进采区巷道。

	新  增
	（十二）下山采区未形成完整的排水系统前,掘进回采巷道。

	（八）矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定的；
	（十三）矿井主要排水系统水泵排水能力、管路排水能力和主要水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定。

	（九）开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层，未按照国家规定消除水患威胁的。
*列明3种消除水患的具体措施（地表水体迁移等）
	（十四）开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层,未采用地表水体迁移（改道、排干）、疏干老空水、注浆改造（截流）等措施改变其水文地质性质、消除水患威胁。

	新  增
	（十五）受离层水威胁的采煤工作面,未采取措施破坏离层空间的封闭性、超前疏放离层水或者预先疏放离层的补给水源。

	新  增
	（十六）受火烧区水威胁的采掘工作面,未采取探放水或者隔离措施。

	第十一条 “有冲击地压危险,未采取有效措施”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）未按照国家规定进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的；
	（一）未按照《煤矿安全规程》规定开展冲击地压灾害等级鉴定,或者冲击地压灾害等级鉴定弄虚作假。

	
	（二）开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价。

	
	（三）开采冲击地压煤层未进行采（盘）区、采掘工作面冲击危险性评价。

	新  增
	（四）煤层、采（盘）区、采掘工作面冲击危险性评价弄虚作假。

	（二）有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的；
	删  除

	新  增
	（五）当区域、作业地点监测数据超过冲击地压危险预警临界指标或者采掘作业地点出现强烈震动、巨响、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象,判定有冲击地压危险时,未停止预警地点作业,未按照防冲专项措施将人员撤出到规定区域,或者预警后经分析研判有冲击地压危险的采掘作业区域,未采取钻孔卸压或者爆破卸压等卸压解危措施,仍进行采掘作业。

	（三）未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标① 仍组织生产建设的②；
*从“未预测/未检验”变为具体的“超预警→停止→撒人→卸压”流程
	（六）冲击地压危险区域、冲击地压危险工作面实施解危措施后未进行效果检验或者检验结果超过预警临界指标① 仍进行采掘作业②。

	（四）开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的；
*具体量化开采冲击地压煤层10各方面判定情形

	（七）开采冲击地压煤层存在下列情形之一的:
1.同一煤层开采时,未按照确定的顺序开采,留设孤岛煤柱。
2.采空区内留有煤柱（特殊情况下,经安全性论证,由煤矿企业技术负责人批准的除外）。
3.强冲击地压煤层开采孤岛煤柱。
4.中等以下冲击地压煤层开采孤岛煤柱时,未进行防冲安全性论证,或者防冲安全性论证结果为不能保障安全开采,或者未落实防冲安全性论证报告明确的卸压、支护等措施进行采掘作业。
5.新建开拓巷道、新建准备巷道布置在强冲击地压煤层中,或者新建永久硐室布置在冲击地压煤层中。
6.在孤岛工作面内布置2个以上工作面同时进行采掘作业。
7.2个掘进工作面（2个全岩掘进工作面除外）之间的距离小于150m时,采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时,2个采煤工作面之间的距离小于500m时,未停止其中1个工作面生产。
8.采动影响区域内巷道扩修与回采平行作业或者安排2个以上扩修点同时作业。
9.采掘工作面实施解危措施时,与实施解危措施无关的人员未撤离至与冲击地压解危地点最小直线距离超过300m。
10.采掘工作面推进速度超过根据防冲设计确定的安全推进速度。

	（五）未制定或者未严格执行冲击地压危险区域人员准入制度的。
	删  除

	新  增
	（八）冲击地压危险区域的采煤工作面超前支护长度、强度（支护形式）不符合《煤矿安全规程》规定。

	新  增
	（九）中等以上冲击地压危险区厚煤层托顶煤掘进巷道遇顶板破碎、自然淋水、过断层、过老空区、过高应力区时,未采用锚杆锚索和可缩支架（包括可缩性棚式支架、液压支架等）复合支护形式加强支护。

	第十二条 “自然发火严重,未采取有效措施”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未编制防灭火专项设计或者未采取综合防灭火措施的；
*将“综合防灭火措施”明确列明三种具体措施：灌浆、注惰气、阻化剂，增加“充填开采例外”情形
	（一）开采容易自燃和自燃的煤层,采煤工作面（充填开采的除外）未按照工作面防灭火技术措施采取灌浆、注惰性气体或者喷洒阻化剂等防灭火措施,或者采用灌浆防火时,灌浆管路未直接铺设至灌浆地点,或者采用注惰性气体防火时,释放口未保持在采空区氧化带内。

	（二）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；
	删  除

	（三）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的；
	（二）井下出现自然发火征兆,受威胁区域未停止作业并采取措施处理,或者在发火征兆不能得到有效控制时未撤出危险区域人员,或者进行封闭施工作业时未撤出与施工无关的所有人员。

	（四）违反《煤矿安全规程》规定启封火区的。
	（三）未按照《煤矿安全规程》规定封闭、启封火区。

	第十三条 “使用应当淘汰的危及生产安全的设备、工艺”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）使用被列入国家《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录》的产品或者工艺的；
	（一）使用禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录、矿山安全落后工艺及设备淘汰目录中明确的国家明令禁止的设备或者工艺。

	（二）井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的；
	（二）井下使用的电气设备、反应型高分子材料、风筒、输送带未取得煤矿矿用产品安全标志。

	（三）井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的；
	（三）井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符。

	
	（四）采（盘）区内防爆电气设备存在下列失爆情形之一的:
1.隔爆外壳有裂纹、开焊、变形长度超过50mm或者凸凹深度超过5mm。
2.安装有轴承转轴且穿过隔爆外壳壁的地方未设置隔爆轴承盖。
3.冗余电缆引入口没有进行封堵,或者密封圈的单孔内穿进多根电缆。
4.隔爆室（腔）的观察孔（窗）的透明板松动、破裂或者使用普通玻璃替代。
5.隔爆设备的隔爆腔之间直接贯通。
6.防爆电气设备闭锁装置失效。

	（四）未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的；
	（五）未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药或者数码电子雷管。

	
	（六）未使用专用起爆控制器或者裸露爆破。

	（五）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；
	调整至第二十条第（十七）款

	（六）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。
	删  除

	第十四条  “未按照规定建立监控与通讯系统,或者系统不能正常运行”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（六）矿井未安装安全监控系统、人员位置监测系统或者系统不能正常运行，以及对系统数据进行修改、删  除及屏蔽，或者煤与瓦斯突出矿井存在第七条第二项情形的；
*原第十九条 其他重大事故隐患（六）款
	（一）井工煤矿未建立安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统、视频监视系统,露天煤矿未建立边坡监测预警系统,或者系统不能正常运行。

	
	（二）过滤、篡改、屏蔽、隐瞒或者销毁井工煤矿安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统、视频监视系统或者露天煤矿边坡监测预警系统数据。

	（二）未按照国家规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效，或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的。
*原第七条 高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采……（二）款
本款后半部分调整至本条（四）款
*明确井工煤矿各类矿井需要安设甲烷传感器的位置（地点）
	（三）井工煤矿井下甲烷传感器安设存在下列情形之一的:
1.下列地点未设置甲烷传感器:采煤工作面及其回风巷和回风隅角,高瓦斯和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部;煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中,高瓦斯和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的掘进巷道长度大于1000m时掘进巷道中部;煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井和具有冲击地压危险的高瓦斯矿井采煤工作面进风巷;采用串联通风时,被串采煤工作面的进风巷、被串掘进工作面的局部通风机前;采（盘）区回风巷、总回风巷测风站;使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点下风侧3m至5m范围内;煤仓上口下风侧;井下临时瓦斯抽采泵站及排放口下风侧栅栏外。
2.施工区域防突措施钻孔时,在下风侧5m至10m范围内未设置具备超限报警断电功能的甲烷传感器。

	（二）未按照国家规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效①，或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的②。
*原第七条 高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采……（二）款
	（四）甲烷传感器报警功能、甲烷电闭锁功能失效①,造成甲烷超限后不能报警、不能切断所监控区域的全部非本质安全型电气设备电源②。

	新  增
	（五）甲烷传感器的报警浓度、断电浓度或者断电范围不符合《煤矿安全规程》规定。

	新  增
	（六）甲烷传感器未按照《煤矿安全规程》规定周期调校。

	新  增
	（七）为规避超限报警采取堵塞、包裹、喷雾、隔挡、风吹甲烷传感器或者压缩量程等方式,造成甲烷传感器失效、失真。

	新  增
	（八）露天煤矿影响作业人员安全的采场、排土场未实现边坡监测预警全覆盖。

	第十五条 “露天煤矿边坡角大于设计最大值或者边坡发生严重变形,未采取有效措施”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（十）露天煤矿边坡角大于设计最大值，或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的；
*原第十九条 其他重大事故隐患（十）款
	（一）2个以上已到界台阶形成边帮的边坡角大于设计最大值。

	新  增
	（二）工作台阶高度大于设计值2倍,或者平盘宽度小于设计值1/2。

	（十）露天煤矿边坡角大于设计最大值，或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的；
*原第十九条 其他重大事故隐患（十）款
	（三）边坡位移量在72小时内连续出现加速变化的趋势未采取措施。

	新  增
	（四）出现边坡局部滑坡、横向以及纵向放射状裂缝、坡体前缘上隆（凸起）、裂缝持续扩展或者贯通等现象未及时停止作业并撤出影响区域人员。

	第十六条 “未按照规定采用双回路供电系统”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）单回路供电的；
	（一）生产矿井单回路供电。

	（三）进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿井，以及进入三期工程的其他建设矿井，未形成两回路供电的。
	（二）建井期间矿井短路贯通后进入巷道和硐室施工时,未形成双回路供电系统。

	（二）有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的；
	（三）矿井有双回路电源线路但取自同一变电站同一母线段或者矿井有双回路电源线路但其中一回路因故障、检修不能正常运行时,仍然组织生产。

	第十七条 “新建煤矿边建设边生产,煤矿改扩建期间,在改扩建的区域生产,或者在其他区域的生产超出设计规定的范围和规模”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者在审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的；
	删  除

	（二）新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）；
	（一）新建煤矿在建设期间组织采煤（经备案的联合试运转除外）。

	（三）改扩建矿井在改扩建区域生产的；
	（二）改扩建煤矿在改扩建区域组织采煤（经备案的联合试运转除外）。

	（四）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。
	（三）改扩建煤矿在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产建设。

	第十八条 “煤矿实行整体承包生产经营后,未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产,或者承包方再次转包,以及将井下采掘工作面和井巷维修作业外包”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）煤矿未采取整体承包形式进行发包，或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的；
	（一）矿井未采取整体承包形式进行发包。

	
	（二）矿井整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人。

	（二）实行整体承包的煤矿，未签订安全生产管理协议，或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的；
	删  除

	（三）实行整体承包的煤矿，未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的；
	（三）实行整体承包的矿井,未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产。

	（四）实行整体承包的煤矿，承包方再次将煤矿转包给其他单位或者个人的；
	（四）实行整体承包的矿井,承包方再次将矿井转包、分包给其他单位或者个人。

	（五）井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业（井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外）①作为独立工程发包给其他企业或者个人的，以及转包井下新水平延深开拓工程的②。
*范围从“采掘作业”分列“采煤作业”和“井下掘进作业或者井巷维修”两部分,增加无人驾驶例外
*掘进和维修，增加“隶属同一煤矿企业 ”例外
	（五）井工煤矿将井下采煤作业,露天煤矿将坑下采煤工程（包括采装、运输）作为独立工程发包给其他单位（完全实现无人驾驶运输的露天煤矿承包单位除外）或者个人。

	
	（六）矿井将井下掘进作业或者井巷维修作业（井筒,井下煤仓,井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室岩石开拓工程除外）①作为独立工程发包给其他单位（与发包矿井隶属同一煤矿企业的单位除外）或者个人。

	
	（七）承包方存在施工队伍挂靠情形或者将井筒、井下煤仓、井下新水平延深岩石开拓工程转包②。

	第十九条 “改制、合并、分立期间,未明确安全生产责任人和安全生产管理机构,或者在完成改制、合并、分立后,未重新取得或者及时变更安全生产许可证等”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:

	（一）改制期间，未明确安全生产责任人进行生产建设的；
	（一）改制、合并、分立期间，未明确安全生产责任主体或者安全生产第一责任人进行生产建设。

	（二）改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的；
	删  除

	（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。
	（二）完成改制、合并、分立后,未重新取得或者按照规定时间变更安全生产许可证进行生产建设。

	第二十条 “其他重大事故隐患”,是指有下列情形之一的:

	新  增
	（一）露天煤矿将剥离工程发包给个人或者2家以上单位,或者承包方转包、分包剥离工程。

	新  增
	（二）露天煤矿未对剥离工程承包方的安全生产工作统一协调、管理。

	（一）未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员的；
	删  除

	（二）未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围使用安全生产费用的；
	删  除

	新  增
	（三）有人作业的采掘工作面（工作面进风巷除外）及特殊作业（停工〈停风〉地点恢复施工、巷道贯通、爆破作业、动火作业、启封密闭墙、封闭火区）地点瓦斯检查存在漏检、假检情况。

	（三）未按照国家规定进行瓦斯等级鉴定，或者瓦斯等级鉴定弄虚作假的；
	（四）瓦斯等级鉴定存在下列情形之一的:
1.低瓦斯矿井未每2年进行瓦斯等级鉴定。
2.高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井未每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯涌出量。
3.煤层突出危险性鉴定为非突出煤层的,井巷揭煤作业、煤巷施工超出鉴定范围、开拓新水平或者采深增加超过50m时,未测定瓦斯压力、瓦斯含量。
4.未按照《煤矿安全规程》规定开展煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出鉴定,或者瓦斯等级鉴定弄虚作假。

	（四）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故，或者被鉴定、认定为突出煤层，以及煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在国家规定期限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）；
*明确煤层突出危险性鉴定的期限为“6个月”
	（五）非突出煤层出现下列情形之一,未在6个月内完成煤层突出危险性鉴定（直接认定为突出煤层的除外）,或者鉴定、直接认定前,未按照突出煤层管理的:
1.有瓦斯动力现象。
2.瓦斯压力达到0.74MPa以上。
3.相邻矿井开采的同一煤层发生突出或者被鉴定、认定为突出煤层。

	（五）图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的；
	（六）隐瞒采掘工作面或者下井人数。

	（六）矿井未安装安全监控系统、人员位置监测系统或者系统不能正常运行，以及对系统数据进行修改、删  除及屏蔽，或者煤与瓦斯突出矿井存在第七条第二项情形的；
	调整至第十四条第（一）（二）款

	（七）提升（运送）①人员的提升机②未按照《煤矿安全规程》规定安装保护装置③，或者保护装置失效，或者超员运行的；
*列明9种具体保护装置（过卷和过放、超速等）
	（七）立井、倾斜井巷升降①人员的提升装置②未安装过卷和过放、超速、过负荷和欠电压、限速、提升容器位置指示、闸瓦间隙、松绳、减速功能、错向运行保护③，或者保护失效后仍然运行的；

	新  增
	（八）架空乘人装置未安装超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、防反转、越位保护,或者保护失效后仍然运行。

	（八）带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的；
	（九）带式输送机的输送带入井前未经过阻燃试验或者试验不合格入井。

	
	（十）带式输送机未安设烟雾监测装置或者失效。

	新  增
	（十一）带式输送机机头、机尾滚筒下风侧未安设烟雾传感器、一氧化碳传感器或者失效。

	新  增
	（十二）掘进工作面前方老巷、老空情况不明盲目掘进作业。

	（九）掘进工作面后部巷道或者独头巷道维修（着火点、高温点处理）时，维修（处理）点以里继续掘进或者有人员进入，或者采掘工作面未按照国家规定安设压风、供水、通信线路及装置的；
*明确巷道维修：挑顶、刷帮、替棚、处置着火点等具体情形
	（十三）掘进工作面后部巷道或者独头巷道挑顶、刷帮、替棚、处置着火点（高温点）时,维修（处置）点以里继续掘进或者有人员进入。

	新  增
	（十四）突出煤层、冲击地压煤层采掘工作面未安设压风自救装置。

	新  增
	（十五）违反《煤矿安全规程》规定进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。

	新  增
	（十六）在采掘工作面违反作业规程规定空顶作业。

	（五）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；
*原第十一条调整至本款
	（十七）采煤工作面不能保持2个畅通的安全出口。

	新  增
	（十八）2kW.h以上电量锂电池在井下充电时,未在专用充电硐室充电,或者专用充电硐室未实现独立通风,未设置具备超限自动断电功能的甲烷、一氧化碳、氢气、烟雾和温度传感器。

	新  增
	（十九）井下发生未造成人员伤亡的煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出,因透（突、溃）水造成采掘工作面被淹,井巷、采掘工作面发生冲击地压动力现象造成巷道严重变形、设备损坏或者因火灾封闭工作面（矿井）。

	（十）露天煤矿边坡角大于设计最大值，或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的；
	调整至第十五条（一）（二）款

	（十一）国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患。
	删  除
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